Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


05 февраля 2026  года				  №  17

село Тупик


Об актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Тупикское»  муниципального района «Тунгиро - Олёкминский район» Забайкальского края


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154-ФЗ «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация постановляет:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения сельского поселения «Тупикское» муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».


Глава муниципального района	
«Тунгиро-Олёкминский район»                                                                                   М.Н. Ефанов











УТВЕРЖДЕНО
___________________ М.Н. Ефанов
Постановлением администрации МР «Тунгиро-Олёкминский район»
от 05 февраля 2026 г. № 17
Котельная № 1 «Школа» ООО «Коммунальник» с. Тупик ул. Школьная ,3Подготовительная группа


Котельная


Школа

Дет. сад

Дет.
ясли

	L=9 Ø108
	L=12 Ø108	

	L=32 Ø108
	
	L=12 Ø108

		         L=2 Ø108
	L=42 Ø108	         L=75 Ø108

	

	L=51 Ø108	L=28 Ø108

                                                                                                                                                                                                                                  Общая протяженность теплотрасс в однотрубном исполнении 263 метра

УТВЕРЖДЕНО
___________________ М.Н. Ефанов
Постановлением администрации МР «Тунгиро-Олёкминский район»
от 05 февраля 2026 г. № 17
Котельная № 2 «Офис» ООО «Коммунальник» с. Тупик ул. Нагорная, 47/1

Гараж

Котельная
Соц. защита

Гостиница

Администрация


                                                                                                                                                    L=11 Ø89
Столярка



	L=24 Ø89	L=19 Ø89


Админ. здание «Офис»

	L=21 Ø89	L=57 Ø89	L=45 Ø89


	L=36 Ø89



	Общая протяженность теплотрасс  в однотрубном исполнении 213 метров


УТВЕРЖДЕНО
___________________ М.Н. Ефанов
Постановлением администрации МР «Тунгиро-Олёкминский район»
от 05 февраля 2026 г. № 17
Котельная № 3 «Больница» ООО «Коммунальник» с. Тупик ул. Партизанская, 33/1

Котельная
Прачечная

Гараж


	L=8 Ø89

		L=8 Ø89			L=32 Ø89
		L=86 Ø89	
Большой стационар


	L=27 Ø89	
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	Общая протяженность теплотрасс  
                                                                                                                                                                                                                              в однотрубном исполнении 161 метр
