**Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

12октября2021 года № 146

село Тупик

**Об актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Тупикское» муниципального района «Тунгиро- Олёкминский район» Забайкальского края**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154-ФЗ «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения сельского поселения «Тупикское» муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

И.о. главы муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район» Д.Х. Самандаев

УТВЕРЖДЕНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Х. Самандаев

Постановлением администрации МР «Тунгиро-Олёкминский район»

от 12 октября 2021 г. № 146

Котельная № 1 «Школа» ООО «Коммунальник» с. Тупик ул. Школьная ,3

Подготовительная группа

Котельная

Школа

Дет. сад

Дет.

ясли

 L=35 Ø108

 L=70 Ø108

 L=200 Ø108

 L=25 Ø108

 L=70 Ø108

 Общая протяженность теплотрасс в однотрубном исполнении 400 метров

УТВЕРЖДЕНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Х. Самандаев

Постановлением администрации МР «Тунгиро-Олёкминский район»

от 12 октября 2021 г. № 146

Котельная № 2 «Офис» ООО «Коммунальник» с. Тупик ул. Нагорная, 47/1

Гараж

Котельная

Соц. защита

Гостиница

Администрация

Столярка

 L=30 Ø89 L=20 Ø89

Админ. здание «Офис»

 L=90 Ø89 L=20 Ø89 L=30 Ø89

 L=30 Ø89

 Общая протяженность теплотрасс в однотрубном исполнении 220 метров

УТВЕРЖДЕНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Х. Самандаев

Постановлением администрации МР «Тунгиро-Олёкминский район»

от 12 октября 2021 г. № 146

Котельная № 3 «Больница» ООО «Коммунальник» с. Тупик ул. Партизанская, 33/1

Большой стационар

Котельная

Прачечная

Гараж

 L=7 Ø89

 L=5 Ø89 L=35 Ø89

 L=120 Ø89

 L=4 Ø89

 L=9 Ø89

 L=40 Ø89

 Общая протяженность теплотрасс

 в однотрубном исполнении 220 метров